# Установка/извлечение мешка для сбора мусора или пылесборного мешка (сухое пылеудаление) (см. рис. E1−E2)

Для сухого пылеудаления можно вставить мешок для сбора мусора (23) или мешок для пыли (принадлежность) в контейнер (1). Это облегчит удаление пыли.

Указание: При использовании бумажного фильтра обязательно, при использовании нетканого полотняного фильтра следует выключать полуавтоматическую очистку фильтра (SFC+) см. Полуавтоматическая очистка фильтра (см. рис. I).

##

- Откройте замки (9) и снимите крышку пылесоса (8).

- Вложите мешок для сбора мусора (23) в контейнер (1) приемным отверстием вперед.
- Натяните приемное отверстие на соединительный фланец до углубления в соединительном фланце.
- Убедитесь, что мешок для сбора мусора (23) полностью прилегает к внутренним стенкам контейнера (1).
- Оберните оставшейся частью мешка для сбора мусора (23) края контейнера (1).

- Наденьте крышку пылесоса (8) и закройте замки (9).

##

- Откройте замки (9) и снимите крышку пылесоса (8).

- Снимите мешок для сбора мусора (23) с соединительного фланца, потянув назад.
- Осторожно извлеките мешок для сбора мусора (23) из контейнера (1) так, чтобы он не повредился.
  При этом следите за тем, чтобы мешок для сбора мусора не касался соединительного фланца или других острых предметов.
- Снимите защитную ленту с клеевой полоски и заклейте мешок для сбора мусора.
  Затем завяжите мешок для сбора мусора (23) под приемным отверстием при помощи защитной ленты, снятой с клеевой полоски.

##

- Откройте замки (9) и снимите крышку пылесоса (8).

- Снимите заполненный пылевой мешок с присоединительного фланца, потянув его назад. Закройте отверстие пылевого мешка, повернув для этого крышку. Извлеките закрытый пылевой мешок из контейнера (1).
- Наденьте новый мешок для пыли на соединительный фланец пылесоса. Пылевой мешок должен прилегать к внутренней стенке контейнера (1) по всей длине.

- Наденьте крышку пылесоса (8) и закройте замки (9).