# Namestitev/odstranjevanje vrečke za odpad ali vrečke za prah (suho sesanje) (glejte slike E1−E2)

Za suho sesanje lahko vrečko za odpad (23) ali vrečko za prah (pribor) vstavite v zbiralnik (1). Na ta način je odstranjevanje prahu lažje.

Opozorilo: če uporabljate papirnato filtrsko vrečko morate izklopiti polsamodejno čiščenje filtra (SFC+), če pa uporabljate filtrsko vrečko iz koprene, pa izklop glejte Polsamodejno čiščenje filtra (glejte sliko I)priporočamo.

##

- Odprite zapirala (9) in odstranite zgornji del sesalnika (8).

- Vrečko za odpad (23) namestite tako, da jo z odprtino za polnjenje navzgor vstavite v zbiralnik (1).
- Povlecite odprtino za polnjenje preko priključne prirobnice sesalnika v poglobljen del priključne prirobnice.
- Prepričajte se, da se vrečka za odpad (23) v celoti prilega notranjim stenam zbiralnika (1).
- Preostanek vrečke za odpad (23) namestite čez rob zbiralnika (1).

- Namestite zgornji del sesalnika (8) in zaprite zapirali (9).

##

- Odprite zapirala (9) in odstranite zgornji del sesalnika (8).

- Polno vrečko za odpad (23) snemite s priključne prirobnice v smeri nazaj.
- Vrečko za odpad (23) previdno odstranite iz zbiralnika (1) in pazite, da je ne poškodujete.
  Pri tem pazite, da z vrečko za odpad ne podrsate ob priključno prirobnico ali druge ostre predmete.
- Snemite varovalo lepilnega traku in vrečko za odpad zalepite.
  Nato zavežite vrečko za odpad (23) pod odprtino za polnjenje z odstranjenim varovalom lepilnega traku.

##

- Odprite zapirala (9) in odstranite zgornji del sesalnika (8).

- Polno vrečko za prah snemite s priključne prirobnice v smeri nazaj. Zaprite odprtino vrečke za prah s preklopom pokrova. Zaprto vrečko za prah odstranite iz zbiralnika (1).
- Novo vrečko za prah poveznite preko priključne prirobnice sesalnika. Prepričajte se, da se vrečka za prah po vsej dolžini prilega notranjim stenam zbiralnika (1).

- Namestite zgornji del sesalnika (8) in zaprite zapirali (9).