# Pastrimi gjysmë automatik i filtrit (shih figurën I)

Pastrimi i filtrit duhet të aktivizohet më së voni kur fuqia e thithjes nuk është më e mjaftueshme.

Shpeshtësia e pastrimit të filtrit varet nga lloji dhe sasia e pluhurit. Për përdorim të rregullt norma maksimale e funksionimit mbahet për më gjatë.

Për pastrim gjysmë automatik të filtrit (SFC+), pllakat e filtrit të sheshtë të palosur pastrohen nga pluhuri i grumbulluar duke rikthyer rrjedhën e ajrit.

Një filtër sipërfaqe i palosur është plotësisht funksional. Pastrimi manual i filtrit të sheshtë të palosur duke e trokitur ose duke i fryrë nuk është i nevojshëm dhe madje mund të dëmtojë filtrin.

Shënim: Pastrimi gjysmë automatik i filtrit aktivizohet në fabrikë (çelësi SFC+ (18) në pozicionin I).

- Aktivizoni pastrimin e filtrit SFC+
  Përdorni pëllëmbën tuaj për të mbyllur grykën ose hapjen e zorrës thithëse.
  ose në rast moduli SFC+ të montuar (20):
  Shtypni këmbëzën (33) për rreth 10 sekonda për poshtë.
- Çaktivizoni SFC+
  Rrëshqisni çelësin SFC+ (18) përpara (pozicioni 0).
- Aktivizoni SFC+
  Rrëshqisni çelësin SFC+ (18) pas (pozicioni I).