# Dados técnicos

Aspirador universal |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Potência nominal absorvida | W | 1200
Frequência | Hz | 50–60
Capacidade do depósito ‌(bruto) | l | 35
Volume líquido (líquido) | l | 19
Capacidade do saco do pó | l | 19
Vácuo máx.A)
Aspirador | hPa | 230
Turbina | hPa | 254
Fluxo máx.A)
Aspirador | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbina | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Poder máx. de aspiração | W | 1380
Área do filtro com pregas | m² | 0,615
Classe de pó |  | L
PesoB) | kg | 11,6
Classe de proteção |  | /I
Tipo de proteção do aspirador |  | IPX4
Tipo de proteção da ficha de rede para a Suíça |  | IP55

A)

  medido com uma mangueira de aspiração Ø 35 mm e 3 m de comprimento

B)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.

Sistema start/stop automático
Tensão nominal | Potência máxima | Potência mínima
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada.
No caso de outros modelos específicos do país, estes valores podem ser divergentes. Respeite as indicações na tomada do aspirador.