# Colocar tira de borracha (aspirar líquidos) (ver figura F)

Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade (classe de poeiras L) foi apenas comprovado para aspirar a seco.

- Levante as tiras de escova (27) com uma ferramenta adequada do bocal para chão (28).
- Coloque as tiras de borracha (26) no bocal para chão (28).

Nota: O lado texturado das tiras de borracha tem de apontar para fora.