# Technické údaje

Vysavač pro mokré a suché sání | GAS 35 L SFC+
--- | ---
Číslo výrobku |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Jmenovitý příkon | W | 1 200
Frekvence | Hz | 50–60
Objem nádoby (brutto) | l | 35
Čistý objem (kapalina) | l | 19
Objem vaku na prach | l | 19
Max. podtlakA)
Vysavač | hPa | 230
Turbína | hPa | 254
Max. průtokA)
Vysavač | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbína | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Max. sací výkon | W | 1380
Plocha skládaného filtru | m² | 0,615
Třída prachu |  | L
HmotnostB) | kg | 11,6
Třída ochrany |  | /I
Stupeň krytí vysavače |  | IPX4
Stupeň krytí síťové zástrčky, Švýcarsko |  | IP55

A)

  Měřeno se sací hadicí s Ø 35 mm a délkou 3 m

B)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.

Automatické zapnutí/vypnutí
Jmenovité napětí | Maximální výkon | Minimální výkon
--- | --- | ---
230 V | 2 200 W | 100 W

Údaj přípustného příkonu připojeného elektronářadí.
U jiných modelů pro příslušné země se mohou tyto hodnoty lišit. Řiďte se údaji na zásuvce vysavače.