# Сухо смучене

## Изсмукване на натрупани прахове

За да включите прахосмукачката, завъртете превключвателя за режима на работа (5) до символа "Засмукване". |
За да изключите прахосмукачката, завъртете превключвателя за режима на работа (5) до символа изключено. |

## Изсмукване на прахове от работещи електроинструменти (вж. фиг. H)

- Когато преминалият въздух попада обратно в помещението, трябва да бъде осигурено достатъчно интензивно обновяване на въздуха в него. Спазвайте валидните национални нормативни разпоредби.

В прахосмукачката е вграден контакт с предпазен проводник (3). В него можете да включите външен електроинструмент. Спазвайте посочената стойност за максималната мощност на включения в контакта електроинструмент.

- Монтирайте адаптер за прахоулавяне (19) вж. Монтиране на адаптер за прахоулавяне (вж. фиг. C).
- Вкарайте адаптер за прахоулавяне (19) в щуцера на електроинструмента.

Указание: При работа с електроинструменти, при които дебитът на въздуха в шланга е малък (напр. прободни триони, шлифоващи машини и т.н.), трябва да бъде отворен капака на отвора (32) на адаптера за прахоулавяне (19). Само така полуавтоматичното почистване на филтъра (SFC+) може да функционира безпроблемно.
За целта завъртете гривната на отвора (32), докато открие целия отвор.

За пускане на режим автоматично включване и изключване на прахосмукачката завъртете превключвателя (5) до символа автоматично включване и изключване. |
За включване на прахосмукачката стартирайте включения в контакта (3) електроинструмент. Прахосмукачката се включва автоматично.
Изключете електроинструмента, за да прекратите изсмукването. Функцията за допълнителен ход на старт/стоп автоматичката продължава до 15 секунди, за да се изсмучат остатъчните прахове от шланга на прахосмукачката.
За да изключите прахосмукачката, завъртете превключвателя за режима на работа (5) до символа изключено. |