# Saugzubehör montieren

Der Saugschlauch (21) und das SFC+-Modul (20) sind mit einem Clip-System ausgestattet, mit dem Saugzubehör (Absaugadapter (19), gekrümmte Düse (22)) angeschlossen werden kann.

## Absaugadapter montieren (siehe Bild C)

- Stecken Sie das SFC+-Modul (20) auf den Saugschlauch (21), bis die beiden Druckknöpfe (31) des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Stecken Sie danach den Absaugadapter (19) auf das SFC+-Modul (20), bis die beiden Druckknöpfe (31) des SFC+-Moduls hörbar einrasten.
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe (31) nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

## Düsen und Rohre montieren (siehe Bild D)

- Stecken Sie gekrümmte Düse (22) auf den Saugschlauch (21), bis die beiden Druckknöpfe (31) des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Stecken Sie danach das gewünschte Saugzubehör (Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr etc.) fest auf die gekrümmte Düse (22).
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe (31) nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.