# Eliminazione delle anomalie

- Qualora si verifichi un’anomalia (ad es. rottura del filtro), l’aspiratore andrà immediatamente spento. Prima che l’aspiratore venga rimesso in funzione, l’anomalia dovrà essere stata eliminata.

Problema | Rimedio
--- | ---
La turbina di aspirazione non si avvia. | Controllare cavo di alimentazione, spina di rete, fusibile, presa di corrente e sensori livello di riempimento (35).
Il selettore di modalità (5) si trova su «Sistema automatico di accensione/spegnimento». Posizionare il selettore di modalità (5) sul simbolo «Aspirazione», oppure accendere l’elettroutensile collegato alla presa di corrente (3).
La turbina di aspirazione si spegne. | Svuotare il contenitore (1).
La turbina di aspirazione non si riavvia dopo lo svuotamento del contenitore. | Spegnere l’aspiratore ed attendere 5 secondi; dopo 5 secondi, riaccenderlo.
Pulire con una spazzola i sensori livello di riempimento (35) e l’interstizio fra i sensori stessi (35).
La potenza di aspirazione diminuisce. | Rimuovere eventuali intasamenti dalla bocchetta di aspirazione, dal tubo di aspirazione (29), dal tubo flessibile di aspirazione (21) o dal filtro pieghettato piatto (24).
Sostituire il sacchetto per lo smaltimento (23), oppure il sacchetto raccoglipolvere.
Innestare correttamente la copertura filtro (34).
Applicare correttamente la parte superiore dell’aspiratore (8) e richiudere le chiusure (9).
Sostituire il filtro pieghettato piatto (24).
Fuoriuscita di polvere durante l’aspirazione. | Controllare che il filtro pieghettato piatto (24) sia montato correttamente.
Sostituire il filtro pieghettato piatto (24).
Lo spegnimento automatico (aspirazione a umido) non interviene. | Pulire con una spazzola i sensori livello di riempimento (35) e l’interstizio fra i sensori stessi (35).
In presenza di liquidi non conduttivi, oppure di schiuma, lo spegnimento automatico non funziona. Controllare costantemente il livello di riempimento.
La pulizia del filtro non funziona. | Spingere l’interruttore SFC+ (18) all’indietro (posizione I).