# Tekniske data

Våd-/tørstøvsuger |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Nominel optagen effekt | W | 1200
Frekvens | Hz | 50-60
Beholdervolumen (brutto) | l | 35
Nettovolumen (væske) | l | 19
Støvposevolumen | l | 19
Maks. undertrykA)
Støvsuger | hPa | 230
Turbine | hPa | 254
Maks. gennemstrømningsmængdeA)
Støvsuger | l/s m³/s m³/t | 36 0,036 129,6
Turbine | l/s m³/s m³/t | 74 0,074 266,4
Maks. sugeydelse | W | 1380
Areal foldefilter | m² | 0,615
Støvklasse |  | L
VægtB) | kg | 11,6
Kapslingsklasse |  | /I
Kapslingsklasse, suger |  | IPX4
Kapslingsklasse, netstik, Schweiz |  | IP55

A)

  Målt med en sugeslange Ø 35 mm og 3 m længde

B)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.

Start/stop-automatik
Nominel spænding | Maksimal effekt | Minimal effekt
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj.
Værdierne kan afvige ved andre landespecifikke modeller. Vær opmærksom på angivelserne på støvsugerstikket.