# Utilizēšanas maisa vai putekļu maisa ievietošana/izņemšana (sausā sūkšana) (skatīt attēlu E1–E2)

Veicot sauso uzsūkšanu, var ievietot utilizēšanas maisu (23) vai putekļu maisiņu (papildpiederums) var ievietot tvertnē (1). Tas atvieglo putekļu utilizēšanu.

Norāde: izmantojot papīra filtrējošos maisiņus, ieteicams, bet, izmantojot auduma filtrējošos maisiņus, nepieciešams izslēgt pusautomātiskās filtra tīrīšanas funkciju (SFC+) (skatīt sadaļu skatīt Pusautomātiskā filtra tīrīšana (skat. attēlu I)).

##

- Atveriet aizdares (9) un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu (8).

- Ievietojiet utilizēšanas maisu (23) tvertnē (1) tā, lai maisa iepildīšanas atvērums būtu vērsts uz priekšpusi.
- Uzvelciet iepildīšanas atvērumu uz savienojošās atmalas, līdz atvērums iegulst atmalas padziļinājumā.
- Pārliecinieties, ka utilizēšanas maiss (23) pilnīgi pieguļ tvertnes (1) iekšējām sienām.
- Uzlociet utilizēšanas maisa (23) malas uz tvertnes (1) malām.

- Novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu (8) tai paredzētajā vietā un noslēdziet aizdares (9).

##

- Atveriet aizdares (9) un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu (8).

- Novelciet pilno utilizēšanas maisu (23) no savienojošās atmalas virzienā uz aizmuguri.
- Cenšoties nesabojāt utilizēšanas maisu (23), uzmanīgi izņemiet to no tvertnes (1).
  Sekojiet, lai utilizēšanas maiss izņemšanas laikā netiktu bojāts, tam pārvietojoties pāri savienojošajai atmalai vai citiem asiem priekšmetiem.
- Savelciet līmmateriāla sloksnes un ar tām aizlīmējiet utilizēšanas maisu.
  Tad aizsieniet utilizēšanas maisu (23) zemāk par iepildīšanas atvērumu, izmantojot šim nolūkam izvilktās līmmateriāla sloksnes.

##

- Atveriet aizdares (9) un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu (8).

- Novelciet visu putekļu maisiņu no pievienošanas apmales virzienā uz aizmuguri. Aizveriet putekļu maisiņa atveri ar atlokāmo vāciņu. Izņemiet noslēgto putekļu maisiņu no tvertnes (1).
- Uzvelciet jaunu putekļu maisiņu uz vakuumsūcēja pievienošanas apmales. Pārliecinieties, ka putekļu maisiņš visā garumā pieguļ tvertnes (1) iekšējām sienām.

- Novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu (8) tai paredzētajā vietā un noslēdziet aizdares (9).