# Tørsugning

## Opsugning af aflejret støv

For at tænde støvsugeren sættes driftsform-valgkontakten (5) på symbolet "Sug". |
For at slukke støvsugeren sættes driftsform-valgkontakten (5) på symbolet "Sluk". |

## Bortsugning af opstået støv fra kørende el-værktøj (se billede H)

- Der skal være et tilstrækkeligt luftskifte i rummet, hvis afgangsluften føres tilbage til rummet. Overhold de relevante nationale bestemmelser.

Støvsugeren har en integreret isoleret jordkontakt (3). Der kan du tilslutte et eksternt el-værktøj. Overhold den maksimalt tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj.

- Monter udsugningsadapteren (19) se Montering af udsugningsadapter (se billede C).
- Sæt udsugningsadapteren (19) i el-værktøjets udsugningsstuds.

Bemærk: Hvis du arbejder med el-værktøj, hvis lufttilførsel i sugeslangen er lav (f.eks. stiksave, slibemaskiner osv.), skal du åbne åbningen til forkert luft (32) på udsugningsadapteren (19). Dette er en forudsætning for, at den halvautomatiske filterrensning (SFC+) kan arbejde uden problemer.
Drej i den forbindelse ringen over åbningen til forkert luft (32), indtil der opstår en maksimal åbning.

For Ibrugtagning af støvsugerens start-/stop-automatik sættes driftsform-valgkontakten (5) på symbolet "Start-/stop-‌automatik". |
For ibrugtagning af støvsugeren skal du tænde el-værktøjet, der er tilsluttet til stikkontakten (3). Støvsugeren starter automatisk.
Sluk el-værktøjet, hvis bortsugningen skal afsluttes. Start-/stop-automatikkens efterløbsfunktion kører i op til 15 sekunder for at bortsuge resterende støv fra sugeslangen.
For at slukke støvsugeren sættes driftsform-valgkontakten (5) på symbolet "Sluk". |