# Műszaki adatok

Nedves/száraz porszívó |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 1200
Frekvencia | Hz | 50–60
Tartálytérfogat (bruttó) | l | 35
Nettó térfogat (folyadék) | l | 19
Porzsák térfogata | l | 19
Max. vákuumA)
Porszívó | hPa | 230
Turbina | hPa | 254
Max. átfolyási mennyiségA)
Porszívó | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbina | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
max. szívási teljesítmény | W | 1380
A redős szűrő felülete | m² | 0,615
Porosztály |  | L
SúlyB) | kg | 11,6
Érintésvédelmi osztály |  | /I
Porszívó védelmi osztály |  | IPX4
Svájci hálózati csatlakozó dugó védelmi osztály |  | IP55

A)

  egy Ø 35 mm átmérőjű és 3 m hosszúságú elszívó tömlővel mérve

B)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.

Start/stop automatika
Névleges feszültség | Maximális teljesítmény | Minimális teljesítmény
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

A berendezéshez csatlakoztatott elektromos kéziszerszám megengedett csatlakoztatási teljesítménye.
Más országspecifikus modelleknél ezek az értékek eltérőek lehetnek. Kérjük vegye figyelembe a porszívó dugaszolóaljzatát megadott adatokat.