# Montar acessórios de aspiração

A mangueira de aspiração (21) e o módulo SFC+ (20) estão equipados com um sistema de clipe, com o qual podem ser conectados acessórios de aspiração (adaptador de aspiração (19), bico dobrado (22)).

## Montar adaptador de aspiração (ver figura C)

- Insira o módulo SFC+ (20) na mangueira de aspiração (21) até os dois botões de pressão (31) da mangueira de aspiração engatarem de forma audível.
- A seguir, insira o adaptador de aspiração (19) no módulo SFC+ (20) até os dois botões de pressão (31) do módulo SFC+ engatarem de forma audível.
- Para desmontar, prima os botões de pressão (31) para dentro e separe os componentes.

## Montar os bocais e os tubos (ver figura D)

- Insira o bico dobrado (22) na mangueira de aspiração (21) até os dois botões de pressão (31) da mangueira de aspiração engatarem de forma audível.
- A seguir, insira bem o acessório de aspiração desejado (bocal para chão, bocal para juntas, tubo de aspiração, etc.) no bico dobrado (22).
- Para desmontar, prima os botões de pressão (31) para dentro e separe os componentes.