# Τοποθέτηση του L-BOXX (βλέπε εικόνα G)

Για τη μεταφορά του απορροφητήρα και για τη φύλαξη με εξοικονόμηση χώρου των εξαρτημάτων του απορροφητήρα και/ή του ηλεκτρικού εργαλείου μπορείτε να τοποθετήσετε ένα L‑BOXX στο επάνω μέρος του απορροφητήρα.

- Τοποθετήστε το L‑BOXX στις υποδοχές (7).

- Μη μεταφέρετε τον απορροφητήρα από τη λαβή μεταφοράς του τοποθετημένου L‑BOXX. Ο απορροφητήρας είναι πολύ βαρύ για τη λαβή μεταφοράς του L‑BOXX. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς.