# Isætning/udtagning af bortskaffelsessæk eller støvpose (tørsugning) (se billede E1−E2)

Ved tørsugning kan du isætte en bortskaffelsessæk (23) eller en støvpose (tilbehør) i beholderen (1). Derved bliver det lettere at bortskaffe støvet.

Bemærk: Ved anvendelse af en papirfilterpose skal du, og ved anvendelse af en fiberfilterpose bør du slå den halvautomatiske filterrengøring (SFC+) fra se Halvautomatisk filterrengøring (se billede I).

##

- Åbn låsene (9), og tag sugeroverdelen (8) af.

- Læg bortskaffelsessækken (23) med påfyldningsåbningen fremad i beholderen (1).
- Træk påfyldningsåbningen over tilslutningsflangen, til den er i tilslutningsflangens fordybning.
- Sørg for, at bortskaffelsessækken (23) overalt sidder tæt ind til beholderens indervægge (1).
- Kræng resten af bortskaffelsessækken (23) over beholderens kant (1).

- Sæt støvsugeroverdelen (8) på, og luk låsene (9).

##

- Åbn låsene (9), og tag sugeroverdelen (8) af.

- Træk den fyldte bortskaffelsessæk (23) bagud af tilslutningsflangen.
- Tag forsigtigt bortskaffelsessækken (23) (uden at beskadige den) ud af beholderen (1).
  Pas på ikke at trække bortskaffelsessækken hen over tilslutningsflangen eller andre skarpe genstande.
- Træk klæbestrimmelafdækningen af, og luk bortskaffelsessækken ved hjælp af klæbestrimlen.
  Derefter snører du bortskaffelsessækken (23) til under påfyldningsåbningen med den aftrukne klæbestrimmelafdækning.

##

- Åbn låsene (9), og tag sugeroverdelen (8) af.

- Træk den fyldte støvpose bagud af tilslutningsflangen. Luk støvposens åbning ved at klappe dækslet om. Tag den lukkede støvpose ud af beholderen (1).
- Kræng den nye støvpose ned over støvsugerens tilslutningsflange. Sørg for, at støvposen over hele sin længde sidder tæt ind til beholderens indervæg (1).

- Sæt støvsugeroverdelen (8) på, og luk låsene (9).