# Usuwanie usterek

- W razie awarii (np. pęknięcia filtra), należy bezzwłocznie wyłączyć odkurzacz. Przed ponownym uruchomieniem należy usunąć awarię.

Problem | Rozwiązanie
--- | ---
Nie można uruchomić turbiny. | Skontrolować przewód sieciowy, wtyczkę, bezpiecznik, gniazdo i czujniki stanu napełnienia (35).
Przełącznik trybów pracy (5) jest ustawiony w pozycji „System automatycznego startu/stopu”. Przełącznik trybów pracy (5) ustawić na symbol „Odsysanie” lub włączyć podłączone do gniazda (3) elektronarzędzie.
Turbina wyłącza się. | Opróżnić zbiornik (1).
Nie można uruchomić turbiny po opróżnieniu zbiornika. | Wyłączyć odkurzacz i odczekać 5 sekund, po 5 sekundach ponownie włączyć odkurzacz.
Czujniki stanu napełnienia (35) oraz przestrzeń pomiędzy czujnikami stanu napełnienia (35) należy oczyścić za pomocą szczotki.
Siła ssania słabnie. | Usunąć zanieczyszczenia blokujące dyszę, rurę (29), wąż odsysający (21) lub filtr płaski fałdowany (24).
Wymienić worek na odpady (23) lub worek na pył.
Prawidłowo zamknąć pokrywę filtra (34).
Poprawić pozycję górnej części odkurzacza (8) i zamknąć zatrzaski (9).
Wymienić filtr płaski fałdowany (24).
Wydobywanie się pyłu z odkurzacza w trakcie odkurzania | Skontrolować, czy filtr płaski fałdowany (24) jest prawidłowo zamontowany.
Wymienić filtr płaski fałdowany (24).
Nie działa automatyczny wyłącznik podczas pracy na mokro. | Czujniki stanu napełnienia (35) oraz przestrzeń pomiędzy czujnikami stanu napełnienia (35) należy oczyścić za pomocą szczotki.
W przypadku cieczy przewodzących lub spienionych automatyczny wyłącznik nie działa. Stale należy kontrolować poziom napełnienia zbiornika.
Nie działa system oczyszczania filtra. | Przesunąć przełącznik systemu SFC+ (18) do tyłu (pozycja I).