# نصب متعلقات مکش

شلنگ مکنده (21) و SFC+-Modul (20) مجهز به سیستم قرارگیری کلیک می باشد، که می تواند به متعلقات مکش (آداپتور مکنده (19) ، نازل سرکج) (22)) متصل شوند.

## نصب آداپتور مکنده (رجوع شود به تصویر C)

- سپس SFC+-Modul (20)را روی شلنگ مکش (21) قرار دهید تا دکمه های فشاری (31) شلنگ مکش به طور محسوس جا بیافتند.
- آداپتور مکش (19) را روی SFC+-Modul بگذارید (20) تا هر دو دکمه فشاری (31) سیستم قرارگیری به طور محسوس جا بیافتد.
- برای برداشتن، هر دو دکمه فشاری (31) را با داخل فشار دهید و اجزاء را از هم باز کنید.

## نصب نازل ها و لوله ها (رجوع کنید به تصویر D)

- سپس نازل سرکج (22) را روی شلنگ مکش (21) قرار دهید تا دکمه های فشاری (31) شلنگ مکش به طور محسوس جا بیافتند.
- سپس متعلقات مکش دلخواه (مانند نازل کف، نازل دوکی، لوله مکش و غیره) را محکم روی نازل سرکج (22) قرار دهید.
- برای برداشتن، هر دو دکمه فشاری (31) را با داخل فشار دهید و اجزاء را از هم باز کنید.