# Aspiration de matières sèches

## Aspiration de poussières déposées

Pour mettre en marche l’aspirateur, placez le sélecteur de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Aspiration ». |
Pour arrêter l’aspirateur, placez le sélecteur de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Arrêt ». |

## Aspiration des poussières produites par les outils électroportatifs pendant leur utilisation (voir figure H)

- Au cas où l’air sortant de l’appareil est directement rejeté dans la pièce, il est impératif de veiller à un taux de renouvellement d’air suffisant dans la pièce. Respectez les réglementations nationales en vigueur.

L’aspirateur dispose d’une prise électrique avec contact de mise à la terre (3). Celle-ci permet le raccordement d’un outil électroportatif externe. Tenez compte de la puissance de raccordement maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé.

- Montez l’adaptateur d’aspiration (19) voir Montage de l’adaptateur d’aspiration (voir figure C).
- Raccordez l’adaptateur d’aspiration (19) à l’outil électroportatif.

Remarque : Lors d’une utilisation avec des outils électroportatifs caractérisés par une faible arrivée d’air dans le tuyau d’aspiration (scies sauteuses, ponceuses, etc.), il convient d’ouvrir l’orifice d’air secondaire (32) de l’adaptateur d’aspiration (19). Le nettoyage de filtre semi-automatique (SFC+) ne peut sinon pas fonctionner correctement.
Pour cela, tournez la bague recouvrant l’ouverture d’air secondaire (32), jusqu’à obtenir l’ouverture maximale.

Pour activer la fonction de mise en marche/arrêt automatique de l’aspirateur, placez le sélecteur de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Mise en marche/arrêt automatique ». |
Pour mettre en marche l’aspirateur, mettez en marche l’outil électroportatif raccordé à la prise électrique (3). L’aspirateur se met automatiquement en marche.
Pour arrêter d’aspirer, arrêtez l’outil électroportatif. Afin d’aspirer les restes de poussière qui se trouvent encore dans le tuyau d’aspiration, l’aspirateur continue de fonctionner encore 15 s avant de s’arrêter (fonction arrêt différé).
Pour arrêter l’aspirateur, placez le sélecteur de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Arrêt ». |