# Uzsūkšanas piederumu montāža

Uzsūkšanas šļūtene (21) un SFC+ modulis (20) ir aprīkoti ar fiksēšanas sistēmu, ar kuras palīdzību var pievienot uzsūkšanas piederumus (uzsūkšanas adapteri (19) un liekto sprauslu (22)).

## Uzsūkšanas adaptera montāža (attēls C)

- Uzbīdiet SFC+ moduli (20) uz uzsūkšanas šļūtenes (21), līdz abas uzsūkšanas šļūtenes spiedpogas (31) fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Pēc tam uzbīdiet uzsūkšanas adapteri (19) uz SFC+ moduļa (20), līdz abas SFC+ moduļa spiedpogas (31) fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Lai demontētu daļas, nospiediet spiedpogas (31) un secīgi novelciet daļas no šļūtenes.

## Sprauslu un cauruļu montāža (attēls D)

- Uzbīdiet liekto sprauslu (22) uz uzsūkšanas šļūtenes (21), līdz abas uzsūkšanas šļūtenes spiedpogas (31) fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Pēc tam stingri uzbīdiet vēlamo uzsūkšanas piederumu (grīdas sprauslu, salaidumu sprauslu, uzsūkšanas cauruli u.c.) uz liektās sprauslas (22).
- Lai demontētu daļas, nospiediet spiedpogas (31) un secīgi novelciet daļas no šļūtenes.