# Nasazení/vyjmutí vaku pro likvidaci nečistot nebo vaku na prach (suché sání) (viz obrázky E1−E2)

Pro suché sání můžete do nádoby (1) nasadit odpadní vak (23) nebo vak na prach (příslušenství). Usnadníte si tak likvidaci prachu.

Upozornění: Při použití papírového filtračního vaku musíte, při použití vliesového filtračního vaku byste měli vypnout poloautomatické čištění filtru (SFC+) viz Poloautomatické čištění filtru (viz obrázek I).

##

- Otevřete uzávěry (9) a sejměte horní díl vysavače (8).

- Odpadní vak (23) vložte do nádoby (1) plnicím otvorem dopředu.
- Přetáhněte plnicí otvor přes připojovací hrdlo až k prohlubni připojovacího hrdla.
- Zajistěte, aby odpadní vak (23) úplně doléhal na vnitřní stěny nádoby (1).
- Zbytek odpadního vaku (23) přehněte přes okraj nádoby (1).

- Nasaďte horní díl vysavače (8) a uzavřete uzávěry (9).

##

- Otevřete uzávěry (9) a sejměte horní díl vysavače (8).

- Plný odpadní vak (23) stáhněte z připojovacího hrdla směrem dozadu.
- Vyjměte odpadní vak (23) opatrně z nádoby (1) tak, abyste ho nepoškodili.
  Dbejte přitom na to, aby odpadní vak nezavadil za připojovací hrdlo nebo jiné ostré předměty.
- Stáhněte krycí pásek nálepky a odpadní vak zalepte.
  Poté odpadní vak (23) zavažte pod plnicím otvorem staženým krycím páskem nálepky.

##

- Otevřete uzávěry (9) a sejměte horní díl vysavače (8).

- Plný vak na prach stáhněte z připojovacího hrdla směrem dozadu. Otvor vaku na prach uzavřete překlopením víčka. Vyjměte uzavřený vak na prach z nádoby (1).
- Nasaďte nový vak na prach na připojovací hrdlo vysavače. Zajistěte, aby vak na prach v celé délce doléhal k vnitřní stěně nádoby (1).

- Nasaďte horní díl vysavače (8) a uzavřete uzávěry (9).