# التخزين والنقل (انظر الصورة L)

- قم بلف كابل الكهرباء حول حامل الكابل (13).
- أدخل التوابع في الحوامل المقررة: أنبوب الشفط (29) في الحوامل (15) فوهة الشقوق (25) في الحامل (16) فوهة الأرضيات (28) في الحامل (17).
- افتح الأشرطة المرنة لحامل خرطوم الشفط (4) وضع خرطوم الشفط (21) حول الجزء العلوي في الحامل (4).
  اترك الأشرطة المطاطية لتعود إلى وضعها الأصلي.
- قم بتركيب نظام الحمل L-BOXX على الحواضن (7).
- أخرج كيس التصريف الممتلئ أو كيس الغبار الممتلئ أو قم بتفريغ السوائل التي تم شفطها قبل نقل الشافطة لتجنب إصابات في الظهر.
  لا تحمل الشافطة إلى من مقبض الحمل (6).
- أوقف الشافطة في مكان جاف وقم بتأمينها ضد الاستخدام غير المسموح به.
- لتثبيت عجلات التوجيه (12)، اضغط على مكبح عجلة التوجيه (11).