# Remedierea defecţiunilor

- În cazul producerii unei defecţiuni (de exemplu, ruperea filtrului), aspiratorul trebuie oprit imediat. Înainte de a-l repune în funcţiune, trebuie ca mai întâi să remediaţi defecţiunea.

Problemă | Remediere
--- | ---
Turbina de aspirare nu porneşte. | Verificaţi cablul de alimentare, ştecherul, siguranţa, priza şi senzorii de nivel de umplere (35).
Selectorul modului de funcţionare (5) se află în poziţia „pornire/oprire automată”. Aduceţi selectorul modului de funcţionare (5) pe simbolul „Aspirare”, respectiv porniţi scula electrică racordată la priză (3).
Turbina de aspirare se opreşte. | Goliţi rezervorul (1).
Turbina de aspirare nu reporneşte după golirea rezervorului. | Opriţi aspiratorul şi aşteptaţi 5 secunde, iar apoi reporniţi-l.
Curăţaţi cu o perie senzorii nivelului de umplere (35), precum şi spaţiul dintre senzorii nivelului de umplere (35).
Puterea de aspirare scade. | Eliminaţi înfundările din duza de aspirare, tubul de aspirare (29), furtunul de aspirare (21) sau din filtrul-burduf plat (24).
Înlocuiţi sacul de eliminare (23) sau sacul de colectare a prafului.
Fixaţi corect în poziţie capacul filtrului (34).
Aşezaţi corect partea superioară a aspiratorului (8) şi închideţi închizătoarele (9).
Înlocuiţi filtrul-burduf plat (24).
Evacuarea prafului la aspirare | Verificaţi dacă filtrul-burduf plat (24) este montat corect.
Înlocuiţi filtrul-burduf plat (24).
Deconectarea automată (aspirarea umedă) nu reacţionează. | Curăţaţi cu o perie senzorii nivelului de umplere (35), precum şi spaţiul dintre senzorii nivelului de umplere (35).
În cazul lichidelor fără conductibilitate electrică sau la formarea de spumă, deconectarea automată nu funcţionează. Verificaţi în permanenţă nivelul de umplere.
Curăţarea filtrului nu funcţionează. | Împingeţi spre înapoi comutatorul SFC+ (18) (poziţia I).