# Технички податоци

Всисувач за влажно/суво всисување | GAS 35 L SFC+
--- | ---
Број на дел |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Номинална јачина | W | 1200
Фреквенција | Hz | 50–60
Волумен на садот (бруто) | l | 35
Нето волумен (течност) | l | 19
Волумен на ќесата за прав | l | 19
макс. потпритисокA)
Всисувач | hPa | 230
Турбина | hPa | 254
макс. количина на протокA)
Всисувач | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Турбина | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Макс. капацитет на всисување | W | 1380
Површина на набраниот филтер | m² | 0,615
Класа на прав |  | L
ТежинаB) | kg | 11,6
Класа на заштита |  | /I
Вид на заштита на всисувач |  | IPX4
Вид на заштита на швајцарски струен приклучок |  | IP55

A)

  измерено со црево за всисување Ø 35 mm и 3 m должина

B)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.

Старт/Стоп автоматика
Номинален напон | Максимална јачина | Минимална јачина
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Податоци за дозволената јачина на приклучување на приклучениот електричен алат.
Кај други модели специфични за земјата, овие вредности може да се разликуваат. Внимавајте на податоците на приклучницата на всисувачот.