# Održavanje i čišćenje

- Izvucite utikač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača. Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

- Usisavač i otvore za hlađenje održavajte čistima kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.

- Prilikom održavanja i čišćenja usisavača nosite masku za zaštitu od prašine.

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u Bosch servisu ili u ovlaštenom servisu za Bosch električne alate kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

U svrhu održavanja koje izvodi korisnik, usisavač se mora demontirati, očistiti i održavati, ukoliko je to provedivo, a da pritom iz toga ne rezultira opasnost za servisno osoblje i druge osobe. Prije demontaže usisavač se mora očistiti kako bi se izbjegle eventualne opasnosti. Prostorija u kojoj se usisavač demontira mora biti dobro provjetrena. Tijekom održavanja nosite osobnu zaštitnu opremu. Nakon održavanja treba provesti čišćenje radnog mjesta na kojem je vršeno održavanje.
Najmanje jednom godišnje, proizvođač ili osposobljena osoba treba provesti tehničku provjeru usisavača na prašinu, npr. na oštećenje filtra, nepropusnost usisavača i funkciju kontrolnog uređaja.
Kod usisavača klase L, koji su bili u zaprljanoj okolini, treba očistiti vanjski dio usisavača kao i sve dijelove uređaja ili ih tretirati sredstvima za brtvljenje. Pri izvođenju radova održavanja i popravaka, svi zaprljani dijelovi koji se ne mogu zadovoljavajuće očistiti, trebaju se zbrinuti. Takvi se dijelovi moraju zbrinuti u nepropusnim vrećicama u skladu s važećim propisima za zbrinjavanje takvog otpada.

- Povremeno očistite kućište usisavača vlažnom krpom.

##

- Povremeno spremnik (1) obrišite uobičajenim, neabrazivnim sredstvom za čišćenje i zatim ga ostavite da se dobro osuši.

##

Usisna snaga ovisi o stanju filtra. Stoga redovito očistite filtar.

Odmah zamijenite oštećeni plosnati naborani filtar (24).

- Povucite spojnicu za zatvaranje (16) i otvorite poklopac filtra (34).
- Uhvatite plosnati naborani filtar (24) za lamele i izvadite ga prema gore.
- Uklonite prašinu i prljavštinu koja je nastala pri vađenju plosnatog naboranog filtra (24) vlažnom krpom od ruba zatvaranja poklopca filtra (34).
  PES i PTFE plosnati naborani filtar možete isprati pod mlazom vode.
- Umetnite novi odn. očišćeni plosnati naborani filtar (24) i pritom pazite na siguran i ispravan dosjed.
- Ponovno zatvorite poklopac filtra (34) (mora se čujno uglaviti).

##

Povremeno očistite senzore stanja napunjenosti (35).

- Otvorite zatvarače (11) i skinite gornji dio usisavača (10).

- Senzore stanja napunjenosti (35) očistite mekom krpom.

- Stavite gornji dio usisavača (10) i zatvorite zatvarače (11).