# Aufbewahrung und Transport (siehe Bild K)

- Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelhalterung (15).
- Stecken Sie das Zubehör in die dafür vorgesehenen Halterungen: Saugrohre (29) in die Halterungen (17), Fugendüse (25) in die Halterung (18), Bodendüse (28) in die Halterung (19).
- Öffnen Sie die elastischen Bänder der Saugschlauch-Halterung (5) und legen Sie den Saugschlauch (21) um das Saugeroberteil in die Halterung (5).
  Hängen Sie die elastischen Bänder wieder ein.
- Klicken Sie die L-Boxx auf die Aufnahmen (9).
- Entnehmen Sie einen vollen Entsorgungssack bzw. einen vollen Staubbeutel oder entleeren Sie aufgenommene Flüssigkeiten vor dem Transport des Saugers, um Rückenverletzungen zu vermeiden.
  Tragen Sie den Sauger nur am Tragegriff (8).
- Stellen Sie den Sauger in einem trockenen Raum ab und sichern Sie ihn vor unbefugter Benutzung.
- Treten Sie zum Feststellen der Lenkrollen (14) die Lenkrollenbremse (13) herunter.