# Сақтау және тасымалдау (K суретін қараңыз)

- Желілік кабельді кабель ұстағышына (15) ораңыз.
- Керек-жарақтарды өзінің арнайы ұстағыштарына салыңыз: сору құбырларын (29) - (17) ұстағыштарына, тесік қондырманы (25) - (18) ұстағышына, едендік саптаманы (28) - (19) ұстағышына.
- Сорғыш шланг ұстағышының (5) иілімді таспасын ашып, сорғыш шлангіні (21) шаңсорғыш жоғарғы бөлігінің айналасынан ұстағышқа (5) салыңыз.
  Иілімді таспаларды қайта іліңіз.
- L-BOXX қорабын патрондарына (9) шертіңіз.
- Шаңсорғышты тасымалдаудан бұрын бел жарақаттануының алдын алу үшін бүкіл қоқыс қабын немесе бүкіл шаң жинағыш қапты шешіңіз немесе алынған сұйықтықтарды босатыңыз.
  Шаңсорғышты тек тұтқасынан (8) ұстап тасымалдаңыз.
- Шаңсорғышты құрғақ бөлмеге қойыңыз және рұқсатсыз пайдаланудан қорғаңыз.
- Басқару дөңгелектерін (14) бекіту үшін басқару дөңгелектерінің тежегішін (13) төмен басыңыз.