# Dati tecnici

Aspiratore a umido/a secco |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Tensione nominale | V | 220–240
Potenza assorbita nominale | W | 1200
Frequenza | Hz | 50–60
Capacità del serbatoio (lorda) | l | 35
Capacità netta (liquido) | l | 19
Capacità del sacchetto raccoglipolvere | l | 19
Depressione max.A)
Aspiratore | kPa | 23
Turbina | kPa | 25,4
Portata max.A)
Aspiratore | l/s m³/s | 36 0,036
Turbina | l/s m³/s | 74 0,074
Potenza di aspirazione max. | W | 1.380
Superficie filtro pieghettato | m² | 0,615
Classe di polveri |  | L
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Classe di protezione |  | /I
Grado di protezione |  | IPX4

A)

  Valori misurati con tubo flessibile di aspirazione da Ø 35 mm e 3 m di lunghezza

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

Sistema automatico di accensione/spegnimento
Tensione nominale | Potenza max. | Potenza min.
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Indicazione della potenza di allacciamento consentita dell’elettroutensile collegato.
Questi valori possono variare in funzione di altri modelli specifici per il Paese. Si prega di rispettare le indicazioni riportate sulla presa di corrente dell’aspiratore per la polvere.