# Zaj és vibráció értékek

A zajkibocsátási értékek a EN 60335-2-69 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Az elektromos kéziszerszám A-besorolású hangnyomásszintje tipikus esetben 70 dB(A). A szórás, K = 3 dB. A munkavégzés alatti zajszint túllépheti a 80 dB(A) értéket.

Viseljen fülvédőt!

A rezgési összértékek, ah (a három irány vektorösszege) és a K szórás EN 60335-2-69 szabvány szerint meghatározott értéke ah<2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.