# Montaggio del tubo flessibile di aspirazione (vedere fig. B)

- Innestare il tubo flessibile di aspirazione (21) sul relativo attacco (2) e ruotarlo in senso orario fino a battuta.

Avvertenza: Durante l’aspirazione, l’attrito della polvere all’interno del tubo flessibile di aspirazione e del relativo accessorio genera una carica elettrostatica, che l’utilizzatore potrà avvertire in forma di scarica elettrostatica (in base agli influssi ambientali e alla sensibilità fisica).
In linea generale, Bosch consiglia d’impiegare un tubo flessibile di aspirazione antistatico (accessorio), qualora occorra aspirare polveri fini e materiali asciutti.