# Tekniske data

Våd-/tørsuger |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Nominel spænding | V | 220–240
Nominel optagen effekt | W | 1200
Frekvens | Hz | 50–60
Beholdervolumen (brutto) | l | 35
Nettovolumen (væske) | l | 19
Støvposevolumen | l | 19
Maks. undertrykA)
Støvsuger | kPa | 23
Turbine | kPa | 25,4
Maks. gennemstrømningsmængdeA)
Støvsuger | l/s m³/s | 36 0,036
Turbine | l/s m³/s | 74 0,074
Maks. sugeydelse | W | 1380
Areal foldefilter | m² | 0,615
Støvklasse |  | L
Vægt iht. EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Kapslingsklasse |  | /I
Kapslingsklasse |  | IPX4

A)

  Målt med en sugeslange Ø 35 mm og 3 m længde

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Start-/stop-automatik
Nominel spænding | Maksimal ydelse | Minimal ydelse
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj.
Værdierne kan afvige ved andre landespecifikke modeller. Vær opmærksom på angivelserne på støvsugerstikket.