# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete! La tensione della sorgente di alimentazione deve corrispondere a quella riportata sulla targhetta identificativa dell’aspiratore. Gli aspiratori contrassegnati per l’utilizzo a 230 V sono utilizzabili anche a 220 V.

- Informarsi riguardo a regolamenti e leggi in vigore nel proprio Paese riguardo al trattamento di polveri nocive per la salute.

L’aspiratore può essere impiegato per l’aspirazione e l’assorbimento dei seguenti materiali:

- Polveri con valore limite di esposizione > 1 mg/m3

In linea generale, l’aspiratore non deve essere impiegato in ambienti a rischio di esplosione.

Per garantire una potenza di aspirazione ottimale, il tubo flessibile di aspirazione (21) deve essere sempre srotolato completamente dalla parte superiore dell’aspiratore (10).