# Teknik veriler

Islak/kuru elektrikli süpürge |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Anma gerilimi | V | 220–240
Giriş gücü | W | 1200
Frekans | Hz | 50–60
Hazne hacmi (brüt) | l | 35
Net hacim (sıvı) | l | 19
Toz torbası hacmi | l | 19
Maks. alçak basınçA)
Elektrikli süpürge | kPa | 23
Türbin | kPa | 25,4
Maks. akış miktarıA)
Elektrikli süpürge | l/sn m³/sn | 36 0,036
Türbin | l/sn m³/sn | 74 0,074
Maks. emme performansı | W | 1380
Yassı katlanabilir filtre | m² | 0,615
Toz sınıfı |  | L
Ağırlığı EPTA‑Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 12,2
Koruma sınıfı |  | /I
Koruma türü |  | IPX4

A)

  Ø 35 mm ve uzunluğu 3 m olan emme hortumu ile ölçülmüştür

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Başlat/Durdur otomatiği
Anma gerilimi | maksimum güç | minimum güç
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Bağlı bulunan elektrikli el aletinin izin verilen bağlantı gücü hakkında bilgiler.
Ülkeye özgü başka modellerde bu değerler farklılık gösterebilir. Lütfen toz emme makinesi prizindeki bilgilere dikkat edin.