# Utilisation

- Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l’aspirateur, d’effectuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ranger l’aspirateur. Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l’aspirateur.

Prenez soin lors de l’utilisation de l’aspirateur de bloquer les roues pivotantes (14) avec les freins de roue (13) pour exclure toute mise en mouvement non voulue de l’aspirateur. Testez le bon fonctionnement des roues fixes (12) et des roues pivotantes (14) avant de mettre en marche l’aspirateur.

Mise en marche
Aspiration de matières sèches
Aspiration de liquides
Nettoyage de filtre automatique