# Tørsugning

## Opsugning af aflejret støv

For at tænde støvsugeren sættes driftsform-valgkontakten (6) på symbolet "Sug". |
For at slukke støvsugeren sættes driftsform-valgkontakten (6) på symbolet "Sluk". |

## Bortsugning af opstået støv fra kørende el-værktøj (se billede G)

- Der skal være et tilstrækkeligt luftskifte (L) i rummet, hvis afgangsluften føres tilbage til rummet. Overhold de relevante nationale bestemmelser.

Støvsugeren har en integreret isoleret jordkontakt (4). Der kan du tilslutte et eksternt el-værktøj. Overhold den maksimalt tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj.

- Monter udsugningsadapteren (20).
- Sæt udsugningsadapteren (20) i el-værktøjets udsugningsstuds.

Bemærk: Hvis du arbejder med el-værktøj, hvis lufttilførsel i sugeslangen er lav (f.eks. stiksave, slibemaskiner osv.), skal du åbne åbningen til forkert luft (32) på udsugningsadapteren (20). Dette er en forudsætning for, at den automatiske filterrengøring kan arbejde uden problemer.
Drej i den forbindelse ringen over åbningen til forkert luft (32), indtil der opstår en maksimal åbning.

Ved ibrugtagning af start-/stop-automatikken til støvsugeren skal du sætte knappen til valg af driftstype (6) på symbolet "Start-/stop-‌automatik". |
Ved ibrugtagning af støvsugeren skal du tænde el-værktøjet, der er sluttet til stikkontakten (4). Støvsugeren starter automatisk.
Sluk el-værktøjet, hvis bortsugningen skal afsluttes. Start/stop-automatikkens efterløbsfunktion kører i op til 15 sekunder for at bortsuge resterende støv fra sugeslangen.
For at slukke støvsugeren skal du anbringe knappen til valg af driftstype (6) på symbolet "Sluk". |