# რეზინის ნაწიბურის დაყენება (სითხეების შესაწოვად) (იხ.გამ. E)

მითითება: ფილტრაციის საფეხურის მოთხოვნები (L კლასის მტვერი) დადასტურებული მხოლოდ მშრალი მტვრის მოშორებისთვის.

- გაანთავისუფლეთ ჯაგრისიანი სადგმელები (27) იატაკის თავსაცმიდან შესაბამისი ინსტრუმენტით (28).
- დააყენეთ რეზინის ნაწიბური (26) იატაკის თავსაცმზე (28).

მითითება: რეზინის ნაწიბურის სტრუქტურირებული მხარე გარეთ უნდა იყოს მიმართული.