# Установка резиновых кромок (всасывание жидкостей) (см. рис. E)

Указание: Требования по степени фильтрации (пыль класса L) подтверждены только для сухого пылеудаления.

- Извлеките вставные щетки (27) при помощи подходящего инструмента из напольной насадки (28).
- Вставьте резиновые кромки (26) в напольную насадку (28).

Указание: Структурированная сторона резиновых кромок должна смотреть наружу.