# Opbevaring og transport (se billede K)

- Vikl netkablet omkring kabelholderen (15).
- Sæt tilbehøret i de dertil beregnede holdere: Sugerør (29) i holderne (17), fugemundstykke (25) i holderen (18), gulvmundstykke (28) i holderen (19).
- Åbn de elastiske bånd til støvsugerslangeholderen (5), og læg støvsugerslangen (21) omkring støvsugeroverdelen i holderen (5).
  Påsæt de elastiske bånd igen.
- Klik L-BOXX'en på holderne (9).
- Fjern en fyldt bortskaffelsessæk eller en fyldt støvpose, eller fjern opsugede væsker før transport af støvsugeren for at forebygge rygskader.
  Bær kun støvsugeren i bæregrebet (8).
- Stil støvsugeren i et tørt rum, og sørg for, at den ikke kan benyttes af uvedkommende.
- For at låse styrehjulene (14) skal du træde styrehjulsbremsen (13) ned.