# Құрғақ сору

## Жиналған шаңды сору

Шаңсорғышты іске қосу үшін жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышты (6) "Cору" белгісіне жылжытыңыз. |
Шаңсорғышты өшіру үшін жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышты (6) "Өшіру" белгісіне жылжытыңыз. |

## Жұмыс істеп тұрған электр құралдарынан шыққан шаңды сору (G суретін қараңыз)

- Ауа бөлмеге шықса бөлмеде жетерлік ауа алмасу көрсеткіші (L) болуы керек. Тиісті заңдарға назар аударыңыз.

Шаңсорғышқа жерге қосылған розетка (4) кіріктірілген. Осы жерге сыртқы электр құралын жалғауға болады. Жалғанған электр құралының максималды рұқсат етілген қосылым қуатына назар аударыңыз.

- Сору адаптерін (20) орнатыңыз.
- Сору адаптерін (20) электр құралының сору келте құбырына салыңыз.

Нұсқау: сорғыш шлангіге ауа кірісі аз болған электр құралдарымен жұмыс істегенде (мысалы, жұқа ара, ажарлағыш және т.б.), сору адаптеріндегі (20) қосымша ауа саңылауы (32) ашық болуы тиіс. Тек осылайша сүзгіні автоматты түрде тазалау функциясы ақаусыз жұмыс істеуі мүмкін.
Ол үшін сақинаны қосымша ауа саңылауы (32) арқылы саңылау барынша ашылғанша бұраңыз.

Шаңсорғыштың іске қосу/тоқтату автоматикасын қолданысқа енгізу үшін жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышты (6) "Іске қосу/тоқтату‌ автоматикасы" белгісіне орнатыңыз. |
Шаңсорғышты қолданысқа енгізу үшін розеткаға (4) жалғанған электр құралын іске қосыңыз. Шаңсорғыш автоматты түрде іске қосылады.
Электр құралын өшіріп, соруды тоқтатыңыз. Іске қосу/тоқтату автоматикасы сорғыш шлангіде қалған шаңды сорып шығару үшін 15 секундқа дейін қосымша жұмыс істейді.
Шаңсорғышты өшіру үшін жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышты (6) "Өшіру" белгісіне жылжытыңыз. |