# مکش مرطوب

- از مکش مایعات دارای قابلیت اشتعال یا انفجار مانند بنزین، روغن، الکل و مواد حلال خودداری کنید. از مکش گرد وغبارهای دارای قابلیت اشتعال یا انفجار خوددرای کنید . از به کارگیری مکنده در فضاهای دارای خطر انفجار خودداری کنید. گرد و غبارها، بخارها و مایعات می توانند آتش گرفته و یا منفجر شوند.

- از مکنده به عنوان پمپ آب استفاده نکنید. مکنده برای مکش هوا و مخلوط آب در نظر گرفته شده است.

نکته: شرایط مربوط به درجه ورودی (کلاس گرد و غبار L) برای مکش خشک در نظر گرفته شده است.

## مراحل کاری قبل از مکش تَر

- در صورت لزوم، کیسه زباله (23) یا کیسه گرد و غبار را بردارید.

نکته: هنگام مکش مخلوط های آب و مواد سفت، جهت دفع آسان تر از فیلتر مرطوب (متعلقات) استفاده کنید که آب مواد سفت را جدا می کند.

- لبه‌ لاستیکی (26) را داخل نازل کف (28) قرار دهید.
- تمیز کننده اتوماتیک (AFC) را خاموش کنید.

## مکش مایعات

- برای روشن کردن جاروبرقی، کلید انتخاب نوع عملکرد (6) را روی علامت "مکش" قرار دهید.

مکنده به حسگرهای وضعیت ظرفیت (35) مجهز است. چنانچه وضعیت پر به حداکثر برسد، جاروبرقی خاموش می شود. کلید انتخاب انواع عملکرد (6) را روی علامت "خاموش کردن" قرار دهید.

نکته: در صورت پر شدن محفظه هنگام مکش سیالات نا رسانا (مانند روغن سوراخ کاری)، جاروبرقی خاموش نمی شود. وضعیت ظرفیت باید همیشه کنترل شود و محفظه به موقع خالی گردد.

- جهت خاموش کردن مکنده، کلید انتخاب نوع عملکرد (6) را روی علامت „خاموش کردن“ قرار دهید.

- محفظه (1) را خالی کنید.

برای جلوگیری از تشکیل قارچ پس از مکش تر:

- فیلتر پره ای تخت (24) را بیرون بیاورید و بگذارید خوب خشک شود.
- قسمت بالای جاروبرقی (10) را بردارید، درپوش فیلتر (34) را باز کنید و بگذارید هر دوتای آنها خوب خشک شوند.