# Asennus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehdä imurin huolto-, puhdistus-, tai säätötöitä, vaihtaa tarvikeosia tai viedä imurin säilytyspaikkaansa. Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

Imuletkun pidikkeen asentaminen
Imuletkun asennus
Imutarvikkeiden asentaminen
Jätesäkin tai pölypussin asentaminen/poistaminen (kuivaimurointi)
Kumipyyhkimen asentaminen (märkäimurointi)
L-BOXXin kiinnittäminen