# Údržba a čištění

- Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

- Udržujte vysavač a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně.

- Při údržbě a čištění vysavače noste respirátor.

Je-li nutná výměna přívodního kabelu, nechte ji provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch, abyste zabránili ohrožení bezpečnosti.

Pro údržbu prováděnou uživatelem se musí vysavač demontovat, vyčistit a provést jeho údržba, pokud je to možné, aniž by přitom vzniklo nebezpečí pro personál údržby a další osoby. Aby se předešlo případným rizikům, měl by se vysavač před demontáží vyčistit. Místnost, kde se bude vysavač demontovat, by měla být dobře větraná. Během údržby noste osobní ochranné vybavení. Po údržbě by mělo následovat vyčištění prostoru, ve kterém se údržba prováděla.
Minimálně jednou ročně proveďte prachově technickou kontrolu u výrobce nebo poučené osoby, např. na poškození filtru, těsnost vysavače a funkci kontrolního vybavení.
U vysavačů třídy L, které se nacházely ve znečištěném prostředí, by se měla vyčistit vnější strana a všechny součásti zařízení nebo je opatřit těsnicími prostředky. Při provádění údržby a oprav se musí všechny znečištěné díly, které nelze uspokojivě vyčistit, zlikvidovat. Takové díly se musejí zlikvidovat v nepropustných sáčcích v souladu s platnými předpisy pro likvidaci takového odpadu.

- Občas vyčistěte kryt vysavače vlhkým hadrem.

##

- Nádobu (1) občas umyjte běžným neabrazivním mycím prostředkem a nechte ji uschnout.

##

Sací výkon závisí na stavu filtru. Proto filtr pravidelně čistěte.

Poškozený plochý skládaný filtr (24) ihned vyměňte.

- Zatáhněte za uzavírací sponu (16) a otevřete kryt filtru (34).
- Uchopte plochý skládaný filtr (24) za výstupky a vyjměte ho směrem nahoru.
- Vlhkým hadrem odstraňte z okraje krytu filtru (34) prach a nečistoty, které se na něj dostanou při vyjímání plochého skládaného filtru (24).
  Ploché skládané filtry PES a PTFE lze propláchnout pod tekoucí vodou.
- Nasaďte nový, resp. vyčištěný plochý skládaný filtr (24) a dbejte přitom na jeho bezpečné a správné usazení.
- Znovu zavřete kryt filtru (34) (musí slyšitelně zaskočit).

##

Občas vyčistěte senzory naplnění (35).

- Otevřete uzávěry (11) a sejměte horní díl vysavače (10).

- Senzory naplnění (35) čistěte měkkým hadrem.

- Nasaďte horní díl vysavače (10) a uzavřete uzávěry (11).