# Innesto della valigetta L-BOXX (vedere Fig. F)

Per trasportare l’aspiratore e per stivare in poco spazio i relativi accessori e/o elettroutensili, è possibile innestare una valigetta L-BOXX sulla parte superiore dell’aspiratore.

- Innestare la valigetta L-BOXX sugli appositi attacchi (9).

- Non eseguire l’aspirazione a valigetta L-BOXX innestata. In tale stato, il baricentro dell’aspiratore è spostato verso l’alto. L’aspiratore potrebbe, quindi, ribaltarsi. Vi è rischio di lesioni e di danni.

- Non trasportare l’aspiratore tramite l’impugnatura di trasporto della valigetta L-BOXX innestata. L’aspiratore è troppo pesante per l’impugnatura di trasporto della valigetta L-BOXX. Vi è rischio di lesioni e di danni.