# Ukopčajte L-kutiju (pogledajte sliku F)

Za transport usisivača i skladištenje pribora usisivača i/ili električnog alata uz uštedu prostora možete da ukopčate L‑BOXX na gornji deo usisivača.

- Ukopčajte L-kutiju na prijemnicama (9).

- Ne usisavajte sa ukopčanom L-kutijom. Težište usisivača se pomera nagore. Usisivač može da se prevrne. Postoji opasnost od povreda i oštećenja.

- Usisivač ne nosite pomoću ručke za nošenje ukopčane L-BOXX. Usisivač je pretežak za ručku L-BOXX. Postoji opasnost od povreda i oštećenja.