# Maintenance et nettoyage

- Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l’aspirateur, d’effectuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ranger l’aspirateur. Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l’aspirateur.

- Toujours tenir propres l’outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et sûr.

- Portez un masque anti-poussières lors de la maintenance et du nettoyage de l'aspirateur.

Dans le cas où il s’avère nécessaire de remplacer le câble d’alimentation, confiez le remplacement à Bosch ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin de ne pas compromettre la sécurité.

Pour les travaux d’entretien à effectuer par l’utilisateur, il convient de veiller à ne pas mettre en danger le personnel d’entretien ou d’autres personnes lors du démontage, du nettoyage et de l’entretien. Avant de procéder au démontage, il est recommandé de nettoyer l’aspirateur afin de prévenir des dangers éventuels. Veillez à une bonne aération de la pièce dans laquelle l’aspirateur va être démonté. Pendant les travaux d’entretien, portez des équipements de protection individuelle. Une fois les travaux d’entretien terminés, prenez soin de nettoyer le poste de travail.
Un contrôle technique, incluant notamment un contrôle de l’état du filtre, de l’étanchéité de l’aspirateur et du fonctionnement correct du dispositif de contrôle, doit être effectué au moins une fois par an par le fabricant ou par une personne qualifiée.
Sur les aspirateurs de classe L qui se trouvaient dans un environnement sale, il convient de nettoyer l’extérieur ainsi que toutes les pièces accessibles ou bien de les traiter avec des agents d’étanchéité. Lors des travaux d’entretien ou de réparation, mettez au rebut et remplacez toutes les pièces encrassées qui ne peuvent pas être nettoyées de manière satisfaisante. Ces pièces doivent être mises dans des sacs étanches conformément aux prescriptions en vigueur concernant l’élimination de ce type de déchets.

- Nettoyez de temps en temps le carter de l’aspirateur avec un chiffon humide.

##

- Nettoyez de temps en temps la cuve (1) au moyen d’un détergent non abrasif du commerce et laissez-la sécher.

##

Le pouvoir aspirant dépend l’état du filtre. Il est donc important de nettoyer régulièrement le filtre.

Remplacez le filtre plissé plat (24) dès qu’il est endommagé.

- Tirez la patte de fermeture (16) et ouvrez le couvre-filtre (34).
- Saisissez le filtre plissé plat (24) au niveau des nervures et sortez-le par le haut.
- Retirez la poussière et les saletés qui tombent sur le bord du couvre-filtre (34) lors du retrait du filtre plissé plat (24) avec un chiffon humide.
  Les filtres plissés plats en PES et PTFE peuvent être rincés sous l’eau courante.
- Mettez en place un filtre plissé neuf ou le filtre plissé nettoyé (24) en veillant à son positionnement correct.
- Refermez le couvre-filtre (34) (doit s’enclencher de manière audible).

##

Nettoyez de temps en temps les capteurs de niveau (35).

- Défaites les attaches de fermeture (11) et retirez la partie supérieure de l’aspirateur (10).

- Nettoyez les capteurs de niveau (35) au moyen d’un chiffon doux.

- Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur (10) et fermez les fermetures (11).