# Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden vastgesteld conform EN 60335-2-69.

Het A-gewogen geluidsdrukniveau van de zuiger bedraagt typisch 70 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB. Het geluidsniveau bij het werken kan 80 dB(A) overschrijden.

Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60335-2-69: ah< 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.