# Всасывание жидкостей

- Не собирайте пылесосом горючие или взрывоопасные жидкости, например, бензин, масло, спирт, растворители. Не всасывайте горячую, горючую или взрывоопасную пыль. Не пользуйтесь пылесосом в помещениях с высокой взрывоопасностью. Пыль, пары или жидкости могут загореться или взорваться.

- Не рекомендуется использовать пылесос в качестве насоса для воды. Пылесос предназначен для всасывания водно-воздушной смеси.

Указание: Требования по степени фильтрации (пыль класса L) подтверждены только для сухого пылеудаления.

## Операции перед всасыванием жидкостей

- При необходимости извлеките мешок для сбора мусора (23) или мешок для пыли.

Указание: Для облегчения сбора смеси воды и твердых материалов используйте мокрый фильтр (принадлежность), который отделяет жидкость от твердых материалов.

- Вставьте резиновые кромки (26) в напольную насадку (28).
- Выключите автоматическую очистку фильтра (AFC).

## Собирание жидкостей

- Для включения пылесоса установите переключатель режимов (6) на символ «Режим всасывания».

Пылесос оснащен датчиками уровня жидкости (35). При достижении максимального уровня заполнения пылесос отключается. Установите переключатель режимов (6) на символ «Выключение».

Указание: При удалении непроводящих жидкостей (напр., буровой эмульсии) пылесос не выключается при заполнении контейнера. Наполненность необходимо постоянно проверять и вовремя опорожнять контейнер.

- Для выключения пылесоса установите переключатель режимов (6) на символ „Выключение“.

- Опорожните контейнер (1).

Для предотвращения образования плесени после всасывания жидкостей:

- Извлеките плоский складчатый фильтр (24) и дайте ему как следует просохнуть.
- Снимите крышку пылесоса (10), откройте крышку фильтра (34) и дайте обеим деталям как следует просохнуть.