# الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال الشافطة. يرجی حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح علی استعمال الشافطة بطريقة أفضل وأكثر أمانا.

الرموز ومعناها
| تحذير! اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. ارتكاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلی حدوث صدمات كهربائية أو إلی نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.
| الشافطة من فئة الغبار L طبقا للمواصفة IEC/EN 60335-2-69 مخصصة للشفط الجاف للغبار المضر بالصحة ذي قيمة تعرض حدية > 1 مجم/متر³
| تحذير! تحتوي الشافطة على غبار يمثل خطورة على الصحة. احرص على أن تتم عمليات التفريغ والصيانة، بما في ذلك خلع وعاء تجميع الغبار، من قبل عمال متخصصين فقط. يجب استخدام تجهيزات الوقاية المناسبة. لا تقم بتشغيل الشافطة دون نظام الفلاتر الكامل الذي تم تركيبه بعناية. وإلا فسيكون هناك خطر على صحتك.
| لا تقم بتركيب إلا نظام حمل L-BOXX واحد كحد أقصى. لا يجوز أن يتخطى وزن نظام الحمل L-BOXX بالإضافة إلى محتواه 15 كجم.
| قم بتعليق الشافطة على خطاف مرفاع، على سبيل المثال لغرض النقل. الشافطة غير قابلة للرفع. ينشأ خطر وقوع إصابات أو أضرار.
| لا تستخدم الشافطة كمقعد للجلوس أو كسلم أو للوقوف عليها. وإلا فقد تقع الشافطة أو تتعرض للضرر. خطر التعرض للإصابة.
| آلية التشغيل/الإيقاف شفط الغبار المتساقط من العدد الكهربائية المشغلة تعمل الشافطة أوتوماتيكيا وتتأخر بقدر بسيط عند الإيقاف
| الإيقاف
| الشفط شفط الغبار المتراكم
Min/Max | تحكم في قوة الشفط دون تدريج: أقصى قدرة شفط للتطبيقات التي تؤدي إلى تصاعد الغبار بدرجة كبيرة قدرة شفط مخفضة للتطبيقات التي تؤدي إلى تصاعد الغبار بدرجة أقل وللتحكم، على سبيل المثال بقوة الشفط بين العدة الكهربائية الموصلة وسطح قطعة العمل (عند التجليخ مثلا)
AFC | التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر ‎(AFC = Automatic Filter Cleaning)‎
| مواصفات الحمل الموصل المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة (حسب البلد)