# Störningsåtgärder

- Om en störning (t.ex. filterbrott) inträffar skall sugen omedelbart stängas av. Innan den startas igen skall störningen ha åtgärdats.

Problem | Åtgärd
--- | ---
Sugturbinen startar inte. | Kontrollera nätkabel, kontakt, säkring, uttag och nivåsensorer (35).
Driftsättsväljaren (6) står på ”Start-/stopp-automatik”. Ställ driftstypväljaren (6) på symbolen ”Sug” eller starta det elverktyg som är anslutet till uttaget (4).
Sugturbinen stängs av. | Töm behållaren (1).
Sugturbinen startar inte igen efter behållaren har tömts. | Stäng av sugen och vänta i 5 sekunder, slå på igen efter 5 sekunder.
Rengör nivåsensorerna (35) och mellanrummet mellan nivåsensorerna (35) med en borste.
Sugkraften avtar. | Ta bort blockeringar ur sugmunstycket, utsugsröret (29), sugslangen (21) eller veckfiltret (24).
Byt ut avfallssäcken (23) eller dammpåsen.
Sätt fast filterkåpan (34) korrekt.
Sätt på sugöverdelen (10) korrekt och stäng förslutningarna (11).
Byt ut veckfiltret (24).
Damm läcker ut vid sugning | Kontrollera att veckfiltret (24) är korrekt monterat.
Byt ut veckfiltret (24).
Avstängningsautomatiken (våtsugning) svarar inte. | Rengör nivåsensorerna (35) och mellanrummet mellan nivåsensorerna (35) med en borste.
Vid elektriska, icke ledande vätskor eller vid skumbildning fungerar inte avstängningsautomatiken. Kontrollera påfyllningsnivån kontinuerligt.
Den automatiska filterrengöringen arbetar inte. | Aktivera filterrengöringen (tryck på AFC-knappen (3)).
Anslut sugslangen (21).
Den automatiska filterrengöringen kan inte avaktiveras. | Kontakta en auktoriserad Bosch-kundtjänst.
Den automatiska filterrengöringen kan inte aktiveras. | Kontakta en auktoriserad Bosch-kundtjänst.