# Tehnilised andmed

Märg-/kuivtolmuimeja |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Nimipinge | V | 220–240
Nimisisendvõimsus | W | 1200
Sagedus | Hz | 50–60
Anuma maht (bruto) | l | 35
Netomaht (vedelik) | l | 19
Tolmukoti maht | l | 19
Max alarõhkA)
Tolmuimeja | kPa | 23
Turbiin | kPa | 25,4
Max läbivooluhulkA)
Tolmuimeja | l/s m³/s | 36 0,036
Turbiin | l/s m³/s | 74 0,074
Max imemisvõimsus | W | 1380
Voldikfiltri pindala | m² | 0,615
Tolmuklass |  | L
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 12,2
Kaitseklass |  | /I
Kaitseklass |  | IPX4

A)

  mõõdetud 3 m pikkuse Ø 35 mm imivoolikuga

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Start-/stopp-automaatika
Nimipinge | Maksimaalne võimsus | Minimaalne võimsus
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Ühendatud elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus (olenevalt riigist).
Muude konkreetse riigi jaoks määratud mudelite korral võivad need väärtused siintoodutest erineda. Jälgige palun tolmuimeja pistikupesal olevaid andmeid.